3C53415F3E
进入测试模式
3C43540F11111111113E
写入MAC
3C4355013E
读MAC



          
主机  3C 52 63 37 30 3A 43 39 3A 33 32 3A 33 30 3A 31 46 3A 35 43 00 3E 
基站  3C 52 55 70 C9 32 30 1F 5C 3E 

3C 43 54 70 C9 32 30 1F 5C 3E  基站写入
3C 52 63 70 C9 32 30 1F 5C 3E  主机
3C 52 55 70 C9 32 30 1F 5C 3E  基站

3C 43 起始位 54寄存器位置  3E终止位  中间加MAC地址，五个字符串  基站的写入MAC

记得改终止位

实际就是主机ASCLL码直接Cc，代替，加上终止位


adb shell "rm -rf /mnt/misc/station_pair_flag"  # 这个就是删除配对标志的指令
adb shell "if [ -f /mnt/misc/station_pair_flag ]; then echo FAILED; else echo SUCCESS; fi"  # 如果配对成功删除，返回SUCCESS，没有成功删除，返回FAILED，连接失败，什么也不返回
